Soupis sanačních prací na akci **„Odstranění nepovolené skládky na pozemcích p.č. 16/1 a 4/1 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí“**

1. Náletové dřeviny – pokácení, nakládka, odvoz, vykládka, využití nebo odstranění dřevin
2. Nepovolená skládka – odtěžení, nakládka, odvoz, vykládka, využití nebo odstranění odpadů – viz příloha č. 1
3. Srovnání terénu po likvidaci náletových dřevin a odstranění odpadů
4. Provedení terénních úprav.

Sanační práce budou provedeny na rostlý terén.

Předpokládaný objem sanačních prací je 2000 tun. Cena bude stanovena za 1 tunu a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky